* Двусторонняя клеящая лента для герметичного соединения пароизоляционных плёнок DELTA®-REFLEX/DELTA®-DAWI GP/DELTA®-NOVAFLEXX с элементами крыши, имеющими гладкую поверхность.
* Для проклейки нахлёстов рулонов пароизоляционных плёнок DELTA®-REFLEX/DELTA®-DAWI GP/DELTA®-NOVAFLEXX при наличии прочного основания в зоне проклейки.
* Для проклейки нахлёстов рулонов радоновой защиты DELTA®-RADONSPERRE и противокорневой плёнки DELTA®-ROOT BARRIER.
* Для временной фиксации пароизоляционных плёнок на металлическом каркасе из оцинкованного профиля до момента установки внутренней отделки. Лента позволяет выполнить крепление плёнки на профиле без её перфорации шурупами/саморезами.
* Подходит для внешнего и внутреннего применения.
* Требования к основанию: основание должно быть чистым, сухим, без пыли, жира и льда, иметь гладкую поверхность. Для необработанной древесины и минеральных оснований с шероховатой поверхностью лента является условно рекомендованной.

|  |  |
| --- | --- |
| Температура применения  | не менее + 5 °C температура основания и воздуха |
| Размер рулона  | Ширина: 38 ммДлина: 50 м |
| Температурная стабильность  | от -40 °C до +80 °C |
| Температура хранения  | от +5 °C до +30 °C |